12.	ELEKTRISITEIT EN STROOMBANE TOETS
VRAAG 1:

KIES SLEGS A, B, C OF D

1.1	Die eenheid vir lading is:

A. Ampère
B. Volts
C. Ohm
D. Coulomb	 	(2)


1.2  Verbindingsdrade word van metale met:

A. ŉ Hoë weerstand gemaak
B. ŉ Lae weerstand gemaak
C. ŉ Groot oppervlak
D. Geen van die bogenoemde 	(2)


1.3	Koperchloried breek op in Koper en Chloor tydens elektrolise.  Van watter effek van die elektriese stroom, is hierdie ŉ voorbeeld?

A. Hitte effek
B. Chemiese effek
C. Meganiese effek
D. Stroom-effek 		(2)


1.4	Onderstaande simbool verteenwoordig die komponent van ’n ..........  in ŉ stroombaan?


R

A. Resistor
B. Gloeilamp
C. Skakelaar
D. Voltmeter 		(2)


1.5	ŉ Sel verskaf ..........  energie aan die stroombaan?

A.	Kinetiese energie
B.	Potensiële energie
C.	Meganiese energie
D.	Geen van die bogenoemde	(2)
					[10]

VRAAG 2:

2.1	Definieer die term Battery.  	(1)
2.2	Teken die simbool vir ŉ Battery.  	(2)
2.3	Gee 3 voorbeelde van alledaagse tegnologie wat teen die vloei van lading werk.  	(3)
2.4	Beskryf die term Warmte Effek volledig.  	(3)
					[9]

VRAAG 3:

3.1	Die energie-omskakeling in ŉ gloeilamp is van elektriese energie na ________. 	(1)
3.2	Teken ŉ voorbeeld van ŉ parallelle skakeling. 

Sluit die volgende in:

· Die sel.
· 2 Gloeilampe in parallel geskakel.
· ŉ Toe skakelaar.  	(4)
					[5]
